项目名称：智能风扇灯多功能遥控器
1. 产品概述
本产品旨在为智能风扇灯提供便捷的控制终端。产品采用极简UI设计，通过LCD屏幕实时反馈设备状态，支持风扇转速、风向、灯光亮度及色温的精细化调节，并具备定时与场景记忆功能。
2. 硬件规格需求
3. [image: ]
· 显示屏： LCD（用于显示图标、档位、电池电量，UI客户提供）。
0. 断电记忆
· 对码/清码：
1. 需提供组合键（如长按“电源”+“灯光”5秒）进入配对模式，指示灯闪烁提示配对成功。
遥控器按键键值定义表
	按键位置/名称
	图标特征
	建议键值 (Hex)
	功能描述 (短按)
	功能描述 (长按/组合)
	屏幕反馈 (UI变化)

	总电源键
	⏻ (顶部左侧)
	0x01
	全开/全关：同时控制风扇和灯光的开关状态。
	-
	所有图标熄灭或恢复上次状态；显示电池电量。

	灯光独立键
	
	0x02
	灯光开/关：仅控制LED灯的开关，不影响风扇。
	-
	左上角灯泡图标显示/隐藏。

	风速加
	＋ (左侧上)
	0x03
	风速+1档：增加风扇转速。
	长按：快速连加，直到最大档。
	粉色进度条增长；数字档位+1。

	风速减
	－ (左侧下)
	0x04
	风速-1档：降低风扇转速。
	长按：快速连减，直到关闭(0档)。
	粉色进度条缩短；数字档位-1

	风向/模式键
	[image: ]
	0x05
	循环切换模式：正常风(正转) ↔ 自然风 ↔ 睡眠风 ↔ 反转(空气循环)。
	-
	中间叶片图标变化

	定时器键
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	0x06
	定时开启：每按一次增加1小时 (1H -> 2H ... -> 8H -> OFF)。
	-
	右上角时钟图标出现，旁边显示剩余时间数字

	调光加
	∧ (右侧上)
	0x07
	亮度+：增加灯光亮度 (0-100%)。
	长按：亮度平滑渐变至最亮。
	底部色温球亮度视觉增强。

	调光减
	∨ (右侧下)
	0x08
	亮度-：降低灯光亮度。
	长按：亮度平滑渐变至最暗/灭。
	底部色温球亮度视觉减弱。

	暖光键
	
	0x09
	切换暖白光：直接跳转到预设的暖色温 (如3000K)。
	-
	底部黄色灯泡高亮，其余变灰；进度条可能显示色温位置。

	中性光键
	⚪ (底部中-白)
	0x0A
	切换自然光：直接跳转到预设的中性色温 (如4500K)。
	-
	底部白色灯泡高亮，其余变灰。

	冷光键
	
	0x0B
	切换冷白光：直接跳转到预设的冷色温 (如6500K)。
	-
	底部蓝色灯泡高亮，其余变灰。


5. 项目开发内容：
· 遥控器PCBA原理图与PCB Layout,客户打板，接收提供现有的1602P4模块
· 软件开发
· 天线调试
· 1602P4只接收遥控器数据然后串口对接风扇驱动
· app控制
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