
1.运行 E531A V003-10AU ，打开文件 iCar_5fnc_f531.ftc。
2.用Tool菜单下的 Serial number setting 设置rollingcode(滚码），暂设为3bytes。Addr 1 是09b，2,3依次是09c，09d（此地址可以通过*.pos文件找到），分别回车后边会显示原来的值：01,00,52， 可以改这个值。 最后勾选最下面的Enable Serial。。。   滚码设置可以保存或打开。
3.用  E531A V003-10AU  将  iCar_5fnc_f531.ftc 烧录到IC中。 连续烧录可以看到滚码依次增长。