
.CHIP	PMS152

//{{PADAUK_CODE_OPTION
	.Code_Option	Security	Enable		// Security 7/8 words Enable
	.Code_Option	LVR		2.2V
	.Code_Option	Bootup_Time	Fast
	.Code_Option	GPC_PWM		Disable
	.Code_Option	PWM_Source	16MHz
	.Code_Option	Interrupt_Src1	PB.0
	.Code_Option	Interrupt_Src0	PA.0
	.Code_Option	Comparator_Edge	All_Edge
	.Code_Option	TMx_Bit		6BIT
	.Code_Option	TMx_Source	16MHz
//}}PADAUK_CODE_OPTION

//	----------- IMPORTANT -------------
//	Please don't change the follow code
//	It only be used for internal Mini-C
//	-----------------------------------

	.JMP	FPPA0	<?>, 0
	.JMP	FPPA1	<?>, 1	// If you don't use the FPPAx,
	.JMP	FPPA2	<?>, 2	// System will automatic optimize it.
	.JMP	FPPA3	<?>, 3	//
	.JMP	FPPA4	<?>, 4	//
	.JMP	FPPA5	<?>, 5	//
	.JMP	FPPA6	<?>, 6	//
	.JMP	FPPA7	<?>, 7	//

.ROMADR	0x10
	.PUT	Interrupt <reti>, 8
